Resine / Gelcoat standard T&T

RESINE

Per laminazione manuale, resine da infusione su richiesta.

Confezioni standard: Fusti da 220 Kg e gelcoat in confezioni da 20 Kg.

Poliestere insatura per stampi:
Caricata per avere meno deformazione possibile 
Aropol XO - Tooling system

Ortoftalica per nautica:
Aropol G 102-9203 (invernale)
Aropol G 102-9202 (estiva)
 
DCPD per nautica (basso contenuto di stirene)
Aropol S 604 TA (invernale)
Aropol S 604 TB (estiva)
 
PET per nautica (parte della resina è fatta con raw material derivato da PET riciclato) caratteristiche molto vicine a resina ISO, contiene filmante per riduzione emissioni di stirene.
Aropol PT 208 TA (invernale)
Aropol PT 208 TB (estiva)
 
Isoftalica per nautica
Aropol IS 4633-25 (invernale)
Aropol IS 4633 (estiva)
 
Vinilestere nautica per skincoat basso contenuto di stirene
AME 6000 T35 (versione unica)
 
Vinilestere per usi generali
Derakane 411 T25 (invernale)
Derakane 411 T35 (estiva)
ATTENZIONE, se hai richieste per anticorrosione contattami, le versioni T (tixo) sono sconsigliate per l’anticorrosione, servono altre Derakane.
 
GELCOAT
 
Gelcoat vinilestere da stampi (verde o nero)
Maxguard GT
 
Gelcoat nautico Isoftalico
Enguard GE*
 
Gelcoat nautico ISO-NPG
Maxguard GN*
 
*Sia il GE che il GN li facciamo con il tintometro quindi puoi chiedermi anche una singola latta a colore RAL.